不锈钢脚踏开盖推车

产品介绍

产品名称：不锈钢脚踏开盖推车 

产品材质：304 不锈钢框架，ABS 翻盖台面 

核心特点 

✅ 脚踏开盖设计：脚踩踏板即可自动翻开台面，无需手部接触，洁净卫生，适合医疗洁净环境。 

✅ 液压升降：台面可液压调节高度，适配不同操作高度需求。 

✅ 静音万向脚轮：带刹车功能，推行静音顺滑，踩下刹车可固定车体，防止滑动移位。

✅ 耐腐蚀易清洁：不锈钢一体框架，表面光滑，便于擦拭消毒，不易生锈。 

✅ 下层置物平台：底部置物板，可存放耗材、配件，增加储物空间。

适用场景：医院手术室、门诊、医务室、洁净实验室、车间物料转运等场景。

使用说明书

一、产品结构说明

黄色 ABS 翻盖台面：可脚踏开启，用于放置物品，开合方便。

液压升降机构：支撑台面，实现高度调节。

脚踏踏板：控制台面翻盖开启。

不锈钢置物底板：下层储物平台。

静音万向脚轮（带刹车）：移动与固定整车。

不锈钢圆管车架：整体焊接成型，稳固承重。

二、安装步骤

清点配件：车架、置物底板、脚轮、螺丝、液压组件、翻盖台面总成。

安装脚轮：将 4 个脚轮拧紧在车架底部，刹车轮可分置两侧。

安装下层置物板，固定螺丝，保证板面平整。

装配液压升降组件、脚踏拉线机构，安装翻盖台面。

反复踩踏踏板，测试翻盖开合是否顺畅；升降机构上下调节无卡顿。

检查全部螺丝紧固，脚轮转动、刹车功能正常后方可投入使用。

三、操作使用方法

开盖操作 脚踩底部黄色脚踏板，台面自动向上翻开；松开踏板，轻轻将台面下压闭合，确认卡合到位。

操作时手不要放在翻盖铰链位置，防止夹手。
高度调节 通过液压升降机构，可将台面调节至合适工作高度，调节完成后锁定。

转运移动 松开脚轮刹车，双手推动车架移动；到位后踩下刹车锁定推车。 物品尽量放置在平台中部，均匀摆放，不要单侧偏重。

清洁消毒 使用医用消毒液、软抹布擦拭不锈钢表面与塑料台面。 禁止钢丝球硬物刮擦表面；避免强酸强碱长时间浸泡。 脚轮定期清理缠绕线头、杂物，保证转动顺畅。

四、安全注意事项

严禁超载使用，禁止人站立、坐卧在台面上，防止推车倾倒。

翻盖开合时，手不要伸入铰链缝隙，谨防夹伤。

推行过程减速慢行，过门、转弯注意避让人员。

定期检查拉线、液压组件、连接螺丝，发现松动、损坏立即停用检修。

仅适用于室内平整地面，禁止在凹凸不平、室外路面长时间推行。

台面闭合后，确认完全扣合，再进行转运，防止转运途中台面突然翻开。

五、维护保养

每日使用完毕，清洁整车，保持干燥。

每周检查固定螺丝、脚踏拉线、液压杆有无松动、漏油。

脚轮转轴可少量加注润滑油，保持转动灵活。

长期存放前，清洁消毒，置于干燥通风环境，松开脚轮刹车。

六、常见故障排查

表格

	故障现象
	排查与处理

	脚踏踏板踩下，翻盖不开启
	检查拉线是否松动、脱落，重新调节拉线松紧

	升降卡顿、无法升降
	检查液压杆是否漏油，异物卡阻，必要时更换液压组件

	推行不顺畅
	清理脚轮缠绕毛发杂物，检查脚轮是否破损

	刹车锁止失效
	检查刹车踏板，脚轮磨损严重则更换脚轮
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